Dzielniki napięcia:

dla singla:

masa-1k-ADC in-1k-zasilanie

dla szeregowca:

masa-1k-ADC in - 3k- zasilanie

Dla singla nie stosujemy stabilizatora napięcia, a kondensator 100uF zakładany bezpośrednio na wejście zasilania.

Voltage dividers

for single:

ground-1k-ADC in-1k-power

for serial:

ground-1k-ADC in - 3k- power

For single don’t use voltage stabilizer. Instead of this put 100uF capacitor directly on power entry.